ПРАВИЛА оформления заказа на кухню 
для размещения в производстве

Ответственность специалистов при проектировании кухни:

	СПЗ
	КТО

	Не размещать шкафы с встраиваемой техникой и мойкой на счетчиках, газовых трубах и розетках.
	Специалисты отдела КТО несут ответственность за конструкцию спроектированных шкафов и размещенных в базе - модули

	Кухня должна быть построена, исходя из замеров помещения, причем уменьшена на 5 мм (например, при длине кухни по замеру 2500 мм, сами шкафы должны быть по размеру 2495 мм). Столешница наоборот должна быть по длине помещения. Если помещение имеет углы не 90 градусов, то столешницу надо давать с запасом на подрез по месту.

	Осуществлять проверку шкафов, имеющих метки с указанием что-либо изменить в конструкции.
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	В проекте необходимо проверить, правильно ли указан цвет материала, кромок.

	

	В проекте необходимо проверить, правильно ли подобран шкаф с фурнитурой.

	



Оформление эскиза:
1. На эскизе кухни на каждом шкафу должны быть метки с артикулом.
2. Каждый шкаф должен иметь размер (ширина шкафа). Также должны быть габаритные размеры кухни согласно замера. На одном из шкафов необходимо указать высоту и глубину. При наличии шкафов с другими размерами соответственно надо их указать.

Комплект документов для передачи в КТО:
- Спецификация на изделия с подписью клиента и СПЗ (распечатать и подшить к договору). 
- Эскизы с подписью клиента и СПЗ (распечатать и подшить к договору). Если кухня угловая, то сделать несколько видов.
- 3d-модель из расстановки Базис-салон.
Весь комплект документов необходимо отсканировать, упаковать в архив и отправить на E-mail: konstruktor@timbel.info.

Советы по проектированию кухни:
1. Максимально стараться закрыть кухню стандартными модулями. В случае если остается расстояние до стен, использовать дистанциаторы.
2. Если в стандартных шкафах нет фурнитуры, необходимой клиенту, все равно использовать стандартные шкафы и фурнитуру досчитывать вручную, о чем делать пометки в метках.
3. Скидки на изделие делать только в карточке заказа Базис-салон.
4. В карточке заказа в Базис-салон в примечании писать: «Добавлена фурнитура» и т.п. Добавить произвольный товар на общую сумму и прикрепить счет от поставщика.


	Верхняя база
	Пенал 
	Расстояние от пола шкаф-газовка 360мм 
	Расстояние от пола шкаф-газовка 460мм

	720 мм
	2180 мм
	1820 мм
	1720 мм

	850 мм
	2310 мм
	1950 мм
	1850 мм

	920 мм
	2380 мм
	2020 мм
	1920 мм



С 1 октября до 1 ноября 2019 года заказы принимаются в прежнем виде. С 1 ноября заказы на кухни принимаются только по настоящим правилам.
